Приложение

Сделать хорошее гнездовье – дело серьёзное, а серьёзные дела делают вдумчиво. Для этого должны быть соблюдены требования к постройке гнездовья:

* использовать только сухую доску, даже горбыль, лучше тёс толщиной 2 – 2,5 см, тогда гнездовье будет долговечным;
* важно соблюдать размеры внутреннего пространства домиков;
* доски внутри не строгают, иначе птице трудно вылетать, обязательно нанести неглубокие параллельные насечки на внутренней стороне передней стенки;
* домики нужно вешать вертикально, допуская небольшой наклон вперёд;
* гнездовье располагать так, чтобы леток был со стороны, наименьших ветров;
* гнездовья развешивать на расстоянии 20-25 м друг от друга, на высоте не ниже 4 метров;
* чтобы гнездовья удобно вешать, к ним нужно прибить поперечную планку или прикрепить проволочную петлю.